招标公告

1. **项目概况**
   1. 项目编号：HGQGH22002
   2. 项目名称：2022年度废气主排口及土壤和地下水环境监测项目
   3. 项目单位：衡阳华菱钢管有限公司
   4. 合同类型: 固定总价合同
2. **招标范围及内容：**

2.1 废气主排口环境监测

| **序号** | **污染物监测指标** | **频次** | **点位数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 一次/季，每次三组数据 | 8个点位 |
| 2 | 二氧化硫 | 一次/季，每次三组数据 | 2个点位 |
| 3 | 氮氧化物 | 一次/季，每次三组数据 | 2个点位 |
| 4 | 氟化物 | 一次/季，每次三组数据 | 1个点位 |
| 备注 | 8个点位均为在线监测系统比对监测，根据招标方要求分三部分出报告 | | |

2.2 土壤和地下水环境监测

| **序号** | **生产**  **区域** | **监测**  **项目** | **频次** | **污染物监测指标** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料场区 | 土壤 | 一次/年 | 镉、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、pH值 |
| 2 | 高炉、烧结区 | 一次/年 | 镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽和苯并[g,h,i]苝、石油烃（C10-C40）、二噁英类（总毒性当量）、pH值 |
| 3 | 电炉区 | 一次/年 | 镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、二噁英类（总毒性当量）、pH值 |
| 4 | 轧管及管加工区 | 一次/年 | 镉、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、C10-C40总量、pH值 |
| 5 | 废水处理区 | 一次/年 | 镉、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、pH值 |
| 6 | 危废暂存区 | 一次/年 | 镉、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、二噁英类（总毒性当量）、pH值 |
| 7 | 背景监测点 | 一次/年 | 镉、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽和苯并[g,h,i]苝、石油烃（C10-C40）、二噁英类（总毒性当量）、pH值 |
| 8 | 废水处理区 | 地下水 | 一次/年 | 镉、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽和苯并[g,h,i]苝、石油烃（C10-C40）、二噁英类（总毒性当量）、pH值 |

2.3 费用含样品采样费、样品分析费、人员工资补助、差旅费、监测车辆使用费等所有费用。

2.4 承包时间：2022年4月-2023年3月

2.5 工作地点：衡阳华菱钢管有限公司

1. **投标人资格要求**
   1. 投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内。
   2. 投标人经营范围包含环境监测业务范围，并在人员、技术、服务等方面具备相应的能力。取得《检验检测机构资质认定证书》且在有效期内，具备废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物）、土壤及地下水（镉、铅、铬（六价）、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽和苯并[g,h,i]苝、石油烃（C10-C40）、二噁英类（总毒性当量）、pH值）相关测定项目的检测资质。（二噁英类（总毒性当量）等不具备自行检测能力的，需提供与合作相关方的委托协议）。
   3. 提供近三年内类似项目业绩(非衡钢业绩须提供合同复印件)。
   4. 本招标项目不接受列入湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其分（子）公司供应商黑名 单，或衡阳华菱钢管（连轧管）有限公司供应商资格暂停、取消、淘汰期间的单位或个人投标。
   5. 法律、行政法规规定的其他资格条件。
   6. 本项目不接受联合体投标。
2. **招标文件获取**
   1. 请各投标人自行在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）下载招标文件、技术附件等。
   2. 请投标单位自行下载或查阅招标文件及相关资料等，恕不另行通知，如有遗漏，招标人概不负责。
   3. 招标文件售价100元人民币，扫码支付。
3. **投标保证金**
   1. 投标保证金金额：**2000**元人民币。
   2. 投标保证金缴纳截止时间为投标截止时间前。
   3. 投标保证金缴纳方式：电汇、转账或投标单位在衡钢的货款（工程款）。

开户行：工行衡阳银雁支行

开户名：衡阳华菱连轧管有限公司

帐 号：1905022319020105051

* 1. 投标人未按要求缴纳投标保证金，由评委会初审后作无效投标文件处理，其可能造成的损失由投标人自行承担。

1. **投标和开标**
   1. 投标文件递交截止时间及开标时间：**2022年 4 月 26 日下午14:30(北京时间)**
   2. 投标文件递交及开标地点：衡阳华菱钢管有限公司西办公楼三楼开标二室（采购部三楼）
   3. 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
2. **评标办法**

本项目采用经评审的最低价中标法。

1. **公告媒介**

本次招标公告在衡阳华菱钢管有限公司网站（http://www.hysteeltube.com/zbgg）上发布。

1. **监督**
2. 本次招投标监督部门为衡阳华菱钢管有限公司纪委，电话：0734-8872189
3. **其它**

投标人须保证其提供的资格审查申请资料及投标资料的真实性，招标人有权在招标的任何阶段进行调查和核实，一旦发现虚假，将严肃查处。

1. **联系方式：**

项目联系人：王韬

电话：（0734）8872692 　　　　手机：13975454405

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司安全环保部

招标联系人：洪义斌

电话：（0734）8872579（办） 手机：15616678886

详细地址：衡阳华菱钢管有限公司企业管理和人力资源部/湖南衡阳钢管（集团）有限公司招标办